ZPK-K.372.10.2024

Opis Przedmiotu Zamówienia

dla zadania pn.:

„Prace Konserwatorskie i restauratorskie wąskotorowego parku maszynowego Jędrzejowskiej Kolei Dojazdowej realizowane w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w ramach Wstępnej Promesy Nr RPOZ/2022/10685/PolskiLad w podziale na 2 zadania.”

1. **Opis ogólny przedmiotu zamówienia.**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich w podziale na 2 zadania dla:

1. Zadanie 1: żurawia stałego
2. Zadanie 2: tokarki kołowej do obróbki zestawów kołowych

# Charakterystyka obiektu

* 1. Lokalizacja

park maszynowy znajduje się pod adresem:  
ul. Dojazd 1 w Jędrzejowie, nr działki ewidencyjnej 396/17 (obręb 0004).

* 1. Dane ogólne

1. zabytek ruchomy - żuraw stały wyprodukowany w 1939 r. przez niemiecką firmę Paul Weymann w Berlinie-Tempelhof
2. zabytek ruchomy - tokarka kołowa do obróbki zestawów kołowych, typ 1TCG z 1949 r.

# Opis szczegółowy przedmiotu zamówienia.

* 1. Zadanie nr 1 - Zakres robót dla żurawia stałego:

1. wykonanie dokumentacji fotograficznej
2. wykonanie badań konserwatorskich
3. demontaż i przewiezienie ruchomych elementów do pracowni
4. wymiana drewnianych elementów zadaszenia; wykonanie nowego pokrycia
5. wykonanie rekonstrukcji brakujących elementów
6. oczyszczenie powierzchni z wtórnych powłok lakierniczych i rdzy
7. malowanie elementów
8. montaż elementów ruchomych
9. remont silnika elektrycznego i wykonanie nowej instalacji elektrycznej
10. wykonanie podstawy do posadowienia dźwigu z płyty fundamentowej i przyłącza instalacji elektrycznej
11. montaż dźwigu, posadowienie i podłączenie instalacji
12. wykonanie dokumentacji fotograficznej po zakończeniu prac
13. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej
14. Zadanie nr 2 - Zakres robót dla tokarki kołowej do obróbki zestawów kołowych
15. wykonanie dokumentacji fotograficznej przed rozpoczęciem prac
16. wykonanie bieżącego serwisu tokarki
17. demontaż suportu, transport do siedziby wykonawcy
18. regeneracja skrętu tokarki i szuflady posuwowej (szlifowanie prowadnic, skrobanie   
    i dopasowanie klinów)
19. regeneracja śruby pociągowej szuflady, wykonanie nowej nakrętki
20. regeneracja mechanizmu posuwu
21. konserwacja elementów metalowych
22. wykonanie malatur
23. wykonanie dokumentacji fotograficznej po zakończeniu prac
24. Kody CPV

50530000-9 Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45453100-8 Roboty renowacyjne

1. Zakres prac i warunki opisuje dokumentacja, w skład której wchodzi:

dla zadania 1 – żurawia stałego:

* 1. Program Prac Konserwatorskich i Restauratorskich dla żurawia stałego – Zał. Nr 1.2.
  2. Decyzja NR 7/B/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. wydana przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, Znak: ZATiRA.PT.5144.4.2024   
     – Zał. Nr 1.1.

dla zadania 2 – tokarki kołowej

1. Program Prac Konserwatorskich i Restauratorskich dla tokarki kłowej do obróbki zestawów kołowych z 1949 r. – Zał. Nr 2.2.
2. Decyzja NR 4/B/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. wydana przez Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, ZATiRA.PT.5144.2.2024   
   – Zał. Nr 2.1.
3. Termin wykonania zamówienia dla obu zadań: **do dnia 29.11.2024 r.**

1. Warunki wykonania zamówienia

W celu prawidłowego sporządzenia oferty Zamawiający wymaga odbycia wizji lokalnej oraz zapoznania się z dokumentacją, OPZ i warunkami umownymi dla uzyskania niezbędnych informacji co do ryzyka, trudności i uwzględnienia wszelkich innych okoliczności niż opisane w ww. dokumentacji, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia.

Wykonawca przygotowując ofertę winien uwzględnić wszystkie koszty związane  
z wykonaniem zamówienia, w tym również koszty związane z formalnościami związanymi z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

Wykonawca w ramach zadania zobowiązany jest do wykonania i ustawienia tablicy informacyjnej z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021r. w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych

funduszy celowych (Dz.U. poz. 953 i 2506), z tym, że tablica informacyjna, o której mowa w §2 pkt 1 rozporządzenia, zawierać musi oznaczenie słowne programu oraz logo Polski Ład.

Wykonawca przedstawi projekt tablicy do akceptacji przez Zamawiającego.

1. Informacje dodatkowe, warunki szczegółowe dotyczące zamówienia.
   1. Wszystkie prace prowadzone przy obiekcie, łącznie z malaturą i kolorystyką materiałów, muszą być uzgadniane z Zamawiającym na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę wzornika lub próbek.
   2. Formalności i koszty z nimi związane dotyczące wykonaniem zamówienia (tj. uzyskanie niezbędnych zgód, badań, dokumentacji warsztatowej, pomiarów, transport obiektów lub ich elementów, itp.) Wykonawca winien uwzględnić w ofercie.
   3. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzania nadzoru na każdym etapie prac, przez wskazaną przez Zamawiającego komisję.
   4. Wykonawca zobowiązany jest do dochowania należytej staranności podczas wykonywania prac, w przypadku powstałych zniszczeń zobowiązany jest do ich usunięcia.
   5. Zamawiający nie przewiduje dołączania przedmiaru robót. Wykonawca powinien złożyć ofertę skalkulowaną na podstawie załączonej dokumentacji i wizji lokalnej.
   6. Materiały zastosowane w dokumentacji będącej częścią zapytania ofertowego są materiałami przykładowymi, na bazie których Wykonawca może zastosować materiały innych producentów o parametrach nie gorszych niż przyjęte w dokumentacji, muszą posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, są to np.:

­ preparat do odtłuszczania np. „Emulsol RN-1” lub inny o nie gorszych własnościach;

­ preparat antykorozyjny np. Cortanin F lub inny o nie gorszych własnościach;

­ podkład antykorozyjny epoksydowy np. „PROTECT 365TIX” lub inny o nie gorszych własnościach;

­ farba poliuretanowa zewnętrzna np. „NOVOPUR 1090” lub inna o nie gorszych własnościach;

­ preparat owadobójczy i przeciwgrzybiczny np. Altax lub inny o nie gorszych własnościach;

­ wyroby lakierowe i systemy powłokowe na drewno zastosowane na zewnątrz, np. „Remmers HSL-30 Profi HK-Lasur” inna o nie gorszych własnościach;

­ impregnat do drewna np. VIDARON impregnat powłokotwórczy do drewna, DREWNOCHRON pokost lniany, lub inny o nie gorszych własnościach.

* 1. Podana lista czynności opisująca zakres przedmiotu zamówienia nie wyczerpuje listy koniecznych prac. Mogą one ulec zmianie po dokonaniu rozbiórek i odkryciu niedostępnych elementów. Zmiany i zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą stanowiły podstawy zmiany ustalonego wynagrodzenia.

**Załączniki:**

Zał. Nr 1. Decyzja Wojewody Kieleckiego z dn. 23.09.1997r. L.dz. WO PSOZ Ki-5330/2451/97,

Informacja Urzędowa Świętokrzyskiego Konserwatora Zabytków w Kielcach.  
Zał. Nr 1.1. Decyzja NR 7/B/2024 z dnia 30 stycznia 2024 r. wydana przez Świętokrzyskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, Znak: ZATiRA.PT.5144.4.2024

Zał. Nr 1.2. Program Prac Konserwatorskich i Restauratorskich dla żurawia stałego  
Zał. Nr 2.1. Decyzja NR 4/B/2024 z dnia 17 stycznia 2024 r. wydana przez Świętokrzyskiego

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach, ZATiRA.PT.5144.2.2024

Zał. Nr 2.2. Program Prac Konserwatorskich i Restauratorskich dla tokarki kłowej do obróbki

zestawów kołowych z 1949 r.